干混砂浆企业专项检查表（一）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 企业地址 |  |
| 联系电话 |  | 企业负责人签名 |  |
| 检查情况汇总 |  |
| 处理意见 |  |
| 项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 试验室 | 1. 有符合标准要求的试验场所；
2. 有符合标准的养护室及温、湿度记录；
3. 有生产必须的有效版本的规范和标准；
4. 检测仪器按规定进行检定/校准；
5. 自检设备有自检记录；
6. 主要检测仪器有相应的使用记录；
 | 符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ） |  |

检查人员： 日期： 年 月 日

干混砂浆企业专项检查表（二）

企业名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 原材料质量控制 | 水泥 | 1. 具有质量证明文件；
2. 按规定对水泥的项目和批次进行检验；
 | 符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ） |  |
| 骨料 | 1. 具有质量证明文件；
2. 按规定对骨料的项目和批次进行检验；
3. 干混砂浆用砂按规定测定含水率；
 | 符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ） | 砂含水率小于0.5% |
| 矿物掺合料 | 1. 具有质量证明文件；
2. 按规定对矿物掺合料的项目和批次进行检验；
 | 符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ） |  |
| 外加剂 | 1. 具有质量证明文件；
2. 按规定对外加剂的项目和批次进行检验；
 | 符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ） |  |
| 添加剂 | 1. 具有质量证明文件；
2. 按规定对外加剂的项目和批次进行检验；
 | 符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ） |  |
| 计量 | 1. 计量设备由法定计量部门检定，定期进行校准；
2. 计量设备满足计量精度要求；
 | 符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ） |  |
| 建立原材料不合格台账及处理方案 | 符合（ ）不符合（ ） |  |

检查人员： 日期： 年 月 日